|  |  |
| --- | --- |
|  | СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВАETOXON 70% - Лауретсульфат Натрия 70% |
| Проанализировал: Милуше БолификоваПоставщик: CHEMOTEX Děčín a.s. |
| Параметр | Объем | Значение |  |
| Активные вещества | 68 - 72 | 70 | % |
| pH 5% водного раствора | 7 - 10 | 8 |  |
| Цвет | макс. 12 | 11 | по Клетту |
| Сульфат натрия Na2SO4 | макс. 1 | <1 | % |
| Несульфированная доля (PESM) | макс. 3 | 2 | % |
| Внешний вид - жидкая паста |  | соответствует |  |
| Комментарий к технической проверке:Документ создан в электронном виде и действует без подписи. |
|  | УДОВЛЕТВОРЯЕТ |
|  | C:\Users\DOCUME~1\RADEKM~1\LOCALS~1\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg |
| CHEMOTEX Děčín a.s.Děčín XXXII-Boletice nad Labem 6340711 Děčíne-mail: OTK@chemotex.cz | Торговый директор тел.: +420 412 709 256Отдел контроля тел.: +420 412 709 265Ресепшн тел.: +420 412 709 222Факс: +420 412 547 739 |